様式第２号（その５）（第２条関係）

整　備　項　目　表　（　建築物以外の路外駐車場　）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　　称 |  |  所　在　地 |  |
| 駐車の用に供する面積 | 　　　　　　　　　　　　　　㎡ |

１　路外駐車場

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  　　　 |  図面及び歩道等の 名称又は番号（記 号） |  　　 |  判定 |  |
| 車椅子使用者用駐車施設を１以上設置 |  | （設置数）　　　　　　　台 |  |
|  出入口の構 造 |  １以上は内のり幅90㎝以上 |  | （最小内のり幅）　 　 　㎝ |  |
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 | （段の有無）・　有　・　無 |  |
| 車椅子使用者用駐車施設等の構造 | 出入口に近接した位置に設置 |  |  |  |
| 幅3.5ｍ以上 |  （幅）　　　　　　　　 ｍ |  |
| 奥行き6ｍ以上 | （奥行き）　　　　　　　　 ｍ |  |
| 水平な床（地）面 |  |  |
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 | （床仕上材） |  |
| 駐車場である旨及び車椅子使用者用である旨の表示 | ・　立て札による表示 ・　駐車スペースに塗装表示 |  |
| 出入口から 車椅子使用 者用駐車施 設までの駐 車場内の通路  | 平たんな仕上げ |  |  |  |
| 粗面又は滑りにくい仕上材 | （床仕上材） |  |
| 排水溝に適切な溝蓋を設置 | （排水溝の有無）・有　・無 （溝蓋の構造） |  |
| 段の有無段がある場合には，⑵の表の駐車場内の通路に設ける段の欄で確認してください。 |  （段の有無）・　有　・　無 |  |
|  |  |
| 幅員1.4ｍ以上 |  （最小幅）　　　　　　　ｍ |  |
| 高低差がある場合には，傾斜路又は段差解消機を設置傾斜路がある場合には，⑵の表の駐車 場内の通路に設ける傾斜路の欄で確認してください。 | （設置する施設の名称） ・　傾斜路 ・　段差解消機 |  |

（注意）１　記入方法

　　　　⑴　「図面及び路外駐車場の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。

　　　　⑵　「判定」の欄には，基準又は指針に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。ただし，判定の欄が「＼」になっている場合には，記入の必要はありません。

２　用語の説明

　　　　　　「段差解消機」とは、車椅子使用者用特殊構造昇降機（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条第2項第6号の規定に基づき国土交通大臣が定める構造の昇降機で車椅子使用者が円滑に利用することができるもの）をいいます。

２　駐車場内の通路に設ける段及び傾斜路

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  　　　 |  駐車場内の通路並び に段及び傾斜路の名 称又は番号（記号） |  　　 |  判定 |  |
|  駐車場内の 通路に設け る段 |  両側に連続した手すりを設置 |  |  （手すり）　　・　有　　・　無 |  |
|  回り段を設けない。 |  （回り段）　　・　有　　・　無 |  |
|  粗面又は滑りにくい床仕上材 |  （床仕上材） |  |
|  段を識別しやすい構造 |  ・　踏面，蹴上げ，段鼻の色を変 　　える。 ・　その他（　　　　　　　　） |  |
|  つまずきにくい構造 |  ・　蹴込み板を設け，段鼻を突き 　　出さない。 ・　その他（　　　　　　　　） |  |
|  駐車場内の 通路に設け る傾斜路 |  内のり幅1.2ｍ以上 （段を併設する場合は，90cm以上） |  |  （最小内のり幅）　　　　　　ｍ |  |
|  勾配1/12以下 （高低差が16㎝以下の場合は，1/8以下） |  （最大勾配） |  |
|  高さが75㎝以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  （踊場の有無）・　有　・　無 （踊場の踏幅）　　　　　　　ｍ |  |
|  両側に連続した手すりを設置 |  （手すり）　　・　有　・　無 |  |
|  平たんな仕上げ |  |  |
|  粗面又は滑りにくい床仕上材 |  （床仕上材） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  踊場及び傾斜路に接する駐車場内の通路と識別しやすい色調 |  （傾斜路の色） （その他の色） |  |
|  壁等に接していない縁には，転落を防ぐ５cm以上の立ち上がりの設置 |  （立ち上がり） 　・　有（　　　　㎝）　・　無 |  |

（注意）１　記入方法

　　　　⑴　「駐車場内の通路並びに段及び傾斜路の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記

　　　　　　入してださい。

　　　　⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

　　　　⑶　傾斜路は，勾配1/20以上のものについて記入してください。

　　　　２　整備基準の説明

　　　　　　傾斜路の手すりは，当該傾斜路に段を併設する場合は，片側だけの設置とすることができます。